/MA:204;0
/VO:216;0
/MI:216;0
/CD:0;0
/LI:0;0
/MIC:0
/SP:0
/TR:140;0
/BA:140;0
/IPL:MIC+ CDR- CDL+ LIR- LIL+ MIR- MIL- 
/IPR:MIC+ CDR+ CDL- LIR+ LIL- MIR- MIL- 
/OPS:MIC+ CDR+ CDL+ LIR+ LIL+ 
/AGC:+
/IPG:1,1
/OPG:2,2
